理想流水线：

停机指令不正确。

气泡流水线：

真值表错误。

W#需要传入流水线。

重定向流水线：

Syscall需要在EX段执行。

优先编码器需要优先编码lw指令的mem相关。

EX段写存的线是从多路选择器后的R2出！！！

在LH中也需要考虑Lode-Use问题。